PMR-171 V3.6.0新固件說明

1. 新固件增加了出廠復位功能，該功能可以恢復出廠設置參數。但是由於前期出廠設備沒有保存預設資料。需要將V3.6.0之前的固件版本出廠資料進行手動保存。如果不進行保存升級可能會造成資料丟失，造成電臺無法使用。升級固件請謹慎操作，如果有疑問請及時聯繫售後服務人員。  
   新購買的產品查看固件版本為V3.6.0及以上版本的，  
   無需操作。
2. 具體操作方法如下：

首先不要升級固件，使用低於3.6.0的任意版本固件進行資料備份。

首先存儲AF功能表資料，將當前頻率的模式設置成USB模式。短按AF按鍵將以下參數安裝給推薦數進行設置。

SVOL：23

HVOL:71

MIC:48

CMP:OFF

BAS:0

TRB:0

將電臺接入天線或者50歐姆假負載。點按PTT按鍵，使電臺處於發射狀態，設置最後兩項發射音訊的高低音。設置完成後短按PTT退出發射狀態。

BAS:0

TRB:0

設置RF功能表參數，短按RF按鍵，設置RF功能表推薦參數如下：

RFG：50

IFG：50

SQL：1

AGC:Ⅲ

AMP:A

設置BAND菜單：短按BAND功能表，將每個波段設置為自己常用的頻率和模式。設置每個波段對應的濾波器參數。濾波器頻寬推薦如下：

SSB:0\_2.9k

CW:375\_875

NFM/WFM:12K

設置頻譜參數：長按BW按鍵進入頻譜參數設置：

SPAN:設置到最右邊

REF：減小兩格

SPEED：減小兩格

設置功率參數：長按PA切換高低功率，短按設置功率。

長按PA切換到低功率L,再短按PA設置功率為10W。

長按PA切換到高功率H，再短按PA設置功率為10W。

關機重啟，這個非常重要，參數只有正常關機重啟才能保存。

關機重啟後將包含新固件的程式拷貝到U盤後插入電臺，關機後長按電源鍵升級固件。  
  
升級固件請謹慎操作，如果有疑問請及時聯繫售後服務人員!  
[www.rowa.com.tw](http://www.rowa.com.tw)  
TEL:04-22310188